**十二道自动分析心电图机**

预算4.6万

**\*** 1. 标准12导联、十二道同步采集，同步记录

2．主机可独立完成标准12导联心电图采集、分析及12道心电图打印。

**\*** 3. 定标电压1mV±1%。（需提供注册证或检测报告）

4. 彩色可触摸显示屏，方便操作，显示心电图坐标网格。

5. 支持一键式快速采集心电图波形，分析，优选，记录功能。

**\*** 6. 210mm记录纸，同时兼容卷纸和折叠纸满足不同用户习惯，并可放进纸舱内。

7. 主机内置存储器可存储 500组以上的心电图及分析数据。

8. 网络传输方式 有线，无线（5GWIFI）。

9. 主机自带固定按键式全键盘，也可外接全键盘输入，方便操作。

11. 自诊断功能 具有设备自诊断及故障提示功能

12. 具备起搏脉冲显示功能（需提供注册证或检测报告）

**\*** 13. 检查方式 12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查。

（需提供注册证或检测报告）

**\*** 14. 记录方式 自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、

压缩记录等方式（需提供注册证或检测报告）

**\*** 15. 分析结果 手动及自动记录时均可打印心电分析结果，并可设定是否输出分析结果。

**\*** 16. 分析报告 具有支持诊断的分析指南报告，诊断解说报告，概观报告：

（1）心脏整体示意图，图解整个心脏并分析解释，解释缺血性区域，埂塞区域或形态上的异常。

（2）心脏正面示意图，图解从前方看心脏的正面部分，解释心律不齐的机理或传导紊乱。

（3）心脏上方截面图，图解从上方看心脏的横截面部分，解释表面视图状态，还可表示

出后壁的梗塞。

**\*** 17．可根据被检者性别、年龄，进行差异性分析。具备4级诊断，约250种自动分析结果

18. 具有采集前10秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据。

**\*** 19. 心电图机具有密码保护功能。防止非相关人员随意操作，影响设备使用。

20. 内置可充电锂电池及充电器。

21.自动分析功能、安全要求，须符合YY0782-2010标准要求（需提供注册证或检测报告）

**注：维保一年.**