**脑循环治疗仪技术要求**

**（1台，预算39800元）**

**商业要求**：保修至少一年，3~6月巡检一次，省内有维修点，提供配套耗材资质、价格

**技术参数**：

1、磁疗功能

磁疗强度分为2档，1档为弱档3mT～9mT，2档为强档10mT～17mT；磁场频率50Hz±2％。

2、振动功能

振动强度4档可调，分别为关、弱、中、强四档。

3、正常工作条件：

工作环境：温度5℃～40℃；相对湿度：≤85％；

大气压力：86Kpa～106Kpa

电源电压：交流电压220V±10％；电源频率：50Hz±1Hz

1. 输入功率：60VA
2. 连续工作时间：大于8h

性能指标：

1. 治疗帽顶部：多按摩触点；带眼罩；六个治疗体组构建立磁疗立体网，实现全颅多点同步治疗

2主机：智能触屏控制；双通道输出；连接式治疗帽；一键默认、操作简单：多种输出模式，可选择性强，以适应不同患者不同病情。

磁疗+穴位按摩功能的双重功效，颈部定向稳定式导入。

智能次数管理，治疗一次主机屏幕次数减少一次，方便耗材管理。记录使用次数。