# 紫外线消毒车技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 辐射照度 | 107μw/ cm2 |
| 频率 | 50Hz±1 |
| 灯臂长度 | 960mm±3 |
| 折合后离地面高度 | 1080mm±5 |
| 灯臂可调节角度 | 0-180° |
| 灯管 | 30Wx2 支 |
| 紫外线波长 | 253.7nm |
| 熔断器 | F2AL250V |
| 外观尺寸 | (H)1080MM\*(W)282MM\*(D)341MM |
| 净重 | 6KG |
| 毛重 | 7KG |