高流量湿化治疗仪技术参数表

1. 模式：高流量模式、低流量模式、CPAP模式
2. \*流量设置：2L/min-80 L/min
3. 氧浓度软件设置：21%—100%（1%的调节精度）
4. 氧浓度调节方式：自动控制
5. 温度设置：29℃-37℃ 九档可调
6. 计时功能：预设治疗时间、保养时间、单次治疗计时
7. 屏幕尺寸：彩屏，尺寸≥4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数
8. 趋势回顾：1天、3天、7天的温湿度、氧浓度、流量回顾波形
9. 湿度输出：符合YY0786-2012标准
10. 患者界面：鼻塞界面、切管界面、面罩
11. 报警提示：管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示
12. 标配配套台车
13. 内置氧浓度实时监测系统，显示监测值，不需氧电池耗材
14. 支持CPAP模式：呼气正压范围4cmH20-20cm H20；爬坡时间范围0min-20min；爬坡起始压力范围4cmH20-20cm H20，CPAP模式下可显示压力
15. 可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时
16. 无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。
17. 具备报警复位静音功能
18. 中标经销商必须在交货时提供原厂售后服务承诺书。