**全自动眼底照相检查仪参数**

**技术参数：**

\*1.视场角 53度

2.彩色图像分辨率2400万像素

3.照相瞳孔直径小瞳孔直径:3.3mm

4.闪光强度标准6Ws，8档可调

5.患者屈光不正补偿的调焦范围≥±15D

\*6.固视标具备外固视及多点内固视（内固视点数:11点）

7.多功能全自动：眼表/眼底自动切换，自动曝光，自动成像。

8.辅助对位眼表对位系统、双圆点辅助对位

9.存储模式电脑存储、DICOM直连

10.操作模式 全自动、手动,全自动操作时，一键完成左右眼自动拍照，并自动保存病人信息，无需手动保存。

11.操作者方位病人侧、对侧、旁侧

12.工作距离42mm±2mm

13.显示屏10.1英寸，360°旋转触摸控制屏

14.AI智能模拟：自动运行异常时，设备自行模拟人工操作，无需完全退回初始状态.

15.AI智能识别：毫秒应对，确保拍照成功率。

16.智能全景对焦：提升对焦成功率。

17.触屏控制：可触屏控制，也可外接键盘和鼠标。

18.多方位易检查：触屏360°旋转，便于操作者全程辅助患者配合。

19.高清成像：光学搭载高清成像采集器，图像达到2400万像素，方便远程诊断分析性。

\*20.软件对外接口：标准DICOM 3.0 ，必须对接我院HIS系统，PASC系统，体检系统。

\*21.具备24小时内售后响应能力。免费提供操作和维修培训。

**商务参数**

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

\*2、交货时间：按合同签订时间要求送货上门，逾期按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。

\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。