**便携式吸引器**

**一、技术参数**

1、极限负压值：≥0.08MPa（600mmHg）

2、负压调节范围：0.01MPa(75mmHg) ～极限负压值

3、抽气速率：≥20 L/min

4、储液瓶：≥1000 mL（PC塑料）

5、电源：～100V -240V，50/60Hz；DC 12V

6、输入功率：110VA

7、电池工作时间：≥60 min (锂电池）

8、配件组件：一次性吸痰管、 吸引软导管、 过滤器

**二、商务参数**\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。\*2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。\*4、交货地点：娄底市中心医院。\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保一年，质保期内每年巡检两次。