食道超声探头参数

一、技术参数：

1. 临床应用:成人经食道超声(TEE)；

2.成像模式:2D，M型，实时X平面，可触发全容积和实时3D, 2D彩色多普勒，X平面和3D,组织谐波成像；

3.振元数: 2500；

4.频率范围; 2. 0-7.0MHz；

5.穿透力: .6. 0cm (最小)；

6.横向分辨率:在6. 0cm处最大4. 3mm；

7.轴向分辨率:在6cm处最大1. 5mm；

8.末端探头大小1.5x3.5cm；

9.操作杆: 1米；

10.探头视野角度: 90度；

11.探头发射旋转角度: 0-180 度；

12.消毒:带原厂配消毒盆；

13.探头必须与医院门诊现有飞利浦IPQ7C心脏专用机相兼容；

14.探头整体质保期为一年。

二、商务参数\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。\*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。\*4、交货地点：娄底市中心医院。\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，探头整体质保期为一年，质保期内每年巡检两次。