**新生儿光纤麻醉喉镜**：（标准配置为一柄三叶）

1、不锈钢材质,结构牢固耐用,

2、氙光光源，亮度比氖光灯泡提高100%

3、无灯泡套设计，避免了手柄与叶片的接触不良，拆卸容易，减少电量流失

4、灯泡无需拆卸即可进行高温高压消毒

5、叶片表面哑光处理,降低光反射,改善视野，手柄采用网纹设计，不易滑落

6、高度抛光4mm光纤束管，灯光更明亮更聚光

7、光纤束管包含5,500根单独的光纤

8、卡口式光纤束管可徒手拆卸，方便清洗和替换

9、与所有泰美科光纤喉镜及其他绿环标识光纤喉镜相匹配。

配置清单：

光纤婴儿喉镜：00#、0#、1#窥视片+中号手柄（柄周长9.5cm左右）

**商务参数**

1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

4、交货地点：娄底市中心医院。

5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。在省内有厂家售后维修点，24小时相应，4小时到达现场。