娄底市中心医院院内

招

标

文

件

# 项目名称：门急诊医技综合楼标识标牌制作服务项目

**（院内招标）**

二〇二三年十月

# 第一章 投标邀请

门急诊医技综合楼标识标牌制作服务项目进行院内挂网招标，将招标事项公告如下：

一、项目信息

项目名称：门急诊医技综合楼标识标牌制作服务采购项目

1. 采购方式

1.院内招标，由招标人内部评标。根据投标人的资格性文件、商务标文件，重点参照投标人企业资质、信誉、类似项目情况、技术方案、服务方案以及投标报价，综合评定，综合得分由高到低排序。

2.在同等条件下，有效合理得分高者中标。

三、投标人资格要求

 1.有采购项目经营范围的法人营业执照（复印件）；税务登记证复印件，组织机构代码证（复印件）；（三证合一的只须提供一个营业执照，营业执照须具备“标识标牌牌设计，广告制作制作安装工程”经营范围)；

2.法定代表人的有效授权书（原件）；

3.被授权代表身份证原件加（复印件）；

4.投标单位依法缴纳税收和社保的证明材料（复印件）；

5.资格证明材料承诺函。

6.参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，无质量、安全事故发生；

7.投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

8.本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标

人，不得参加本次采购活动。

四、投标截止时间、开标时间及地点：

1.投标截止时间、开标时间：具体时间电话通知

2.开标地点;娄底市中心医院

五、招标人地址和联系方法：

1.招标人名称：娄底市中心医院

2.联系人及联系方式：廖海星 15873871616

3.招标人地址：娄底市长青中街51号

**第二章采购需求**

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算价格（元） |
| 1 | 门急诊医技综合楼标识标牌制作服务 | / | 643320 |

2.服务时间：双方签订合同时具体约定。

3.服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 技术要求及商务要求 |
| 门急诊医技综合楼标识标牌制作服务招标参数 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标牌名称 | 图案 | 规格（mm） | 材料、工艺 | 数量 | 最高限价（单价） |
| 1 | 停车场指示牌 |  | 3000\*680\*150 | 1.2mm厚304不锈钢折弯15公分造型，内置结构40\*40镀锌方管焊接，内容3m工程级反光模，双面丝印，地下预埋地0.7米 | 2 | 5500 |
| 2 | 总平面图标牌 |  | 2400\*1000\*1200 | 1.2mm厚304不锈钢折弯汽车烤漆,内容丝印 | 1 | 6800 |
| 3 | 五大中心立牌（五大中心字发光数量有56个字） |  | 宽900\*高5000\*厚400 | 1.5mm厚304不锈钢折弯40公分造型，内置结构60\*60镀锌方管焊接，整体汽车烤漆，发光字采用不锈钢精工字内置LED灯（双面 ）,地下预埋地1米 | 1 | 13500 |
| 4 | 门诊扶梯立牌 |  | 2200\*600\*90 | 1.2mm厚304不锈钢折弯9公分汽车烤漆，双面丝印 | 7 | 3500 |
| 5 | 门诊专家介绍立牌 |  | 2400\*1600 | 专业标识铝型材汽车烤漆，内置20公分宽96个插槽铝型材放置专家照片,内容丝印,内专家照片活动可更改 | 1 | 3800 |
| 6 | 门急诊区域吊标牌 |  | 2400\*400 | XC32专业标识6公分宽铝型材边框汽车烤漆，3mm亚克力面板烤漆，文字镂空，内置LED灯(内容双面) | 34 | 1350 |
| 7 | 门急诊区域贴墙指示标牌 |  | 1600\*600\*50 | 1.2mm厚304不锈钢折弯汽车烤漆，内容丝印 | 45 | 950 |
| 8 | 门急诊诊室牌 |  | 300\*200\*20 | M300专业标识铝型材汽车烤漆,双面丝印 | 240 | 80 |
| 9 | 门急诊门牌 |  | 320\*160 | M160专业标识铝型材分段汽车烤漆，Bg35专业标识铝型材汽车烤漆白色，bg24专业标识铝型材汽车烤漆白色，内容丝印 | 346 | 45 |
| 10 | 门急诊电梯厅楼层索引标牌 |  | 600\*1300\*50 | 1.2mm厚304不锈钢折弯汽车烤漆丝印、M45专业标识铝型材分段汽车烤漆,内容丝印 | 10 | 1250 |
| 11 | 住院部电梯厅楼层索引标牌 |  | 600\*1500\*50 | 1.2mm厚304不锈钢折弯汽车烤漆丝印、M45专业标识铝型材分段汽车烤漆,内容丝印 | 90 | 1400 |
| 12 | 门头灯箱标牌 |  | 1700\*300 | XC32专业标识6公分宽铝型材边框汽车烤漆，3mm亚克力面板烤漆，文字镂空，内置LED灯 | 76 | 500 |
| 13 | 步梯、电梯内层索引标牌 |  | 500\*1200 | 5mm厚亚克力丝印、M40专业标识铝型材分段汽车烤漆,内容丝印 | 145 | 400 |
| 14 | 楼层牌标牌 | YWWXV`0V%@K5T~@J]9I%5V6 | 300\*300 | 5mm亚克力,内容丝印 | 245 | 36 |
| 15 | 住院部科室牌 | NIT_2%Q08)04@U4YUZXGGYN | 320\*160 | M160专业标识铝型材分段汽车烤漆，Bg35专业标识铝型材汽车烤漆白色，Bg24专业标识铝型材汽车烤漆白色，内容丝印 | 200 | 45 |
| 16 | 住院部病室牌 | V2S8N%`TI${$G{NEU][)[3O | 300\*180 | M180专业标识铝型材面板汽车烤漆，内容丝网印，Bg24专业标识铝型材汽车烤漆白色，内容丝印 | 180 | 45 |
| 17 | 住院部儿科科室牌 |  | 350\*180 | 5mm亚克力,内容丝印 | 160 | 35 |
| 18 | 住院部儿科病室牌 |  | 300\*230 | 5mm亚克力,内容丝印,表面贴专业标识铝型材 | 72 | 35 |
| 19 | 厕所标牌 | DZ%EPG$CB}1LUH4{({{S%Z9 | 220\*300 | M300专业标识铝型材面板汽车烤漆，内容丝网印，Bg24专业标识铝型材汽车烤漆白色，内容丝印 | 95 | 55 |
| 20 |  护士站灯箱标牌 |  | 2000\*300 | XC32专业标识6公分宽铝型材边框汽车烤漆，3mm亚克力面板烤漆，文字镂空，内置LED灯(内容双面) | 19 | 840 |
| 21 | 住院部医护人员一览表标牌 | }5W3$565R1M(W((KFPVN{@V | 2350\*1000 | 左边1.2mm厚304不锈钢折弯汽车烤漆,内容丝印，右边专业标识5公分宽铝型材双层边框，盖板3mm透明亚克力，插槽配1mm透明有机片，白色铝塑板 | 15 | 1400 |
| 22 | 住院部公告栏标牌 | DMMRL9}U2XIPT~WV%UM8L78 | 2100\*1000 | 左边1.2mm厚304不锈钢折弯5公分厚汽车烤漆,内容丝印，右边专业标识5公分宽铝型材双层边框，盖板3mm透明亚克力，插槽配1mm透明有机片，白色铝塑板 | 15 | 1280 |
| 23 | 住院部健康教育宣传栏标牌 | 7]G~FC%9R]5JWPO)WX[94)D | 2100\*1000 | 左边1.2mm厚304不锈钢折弯5公分厚汽车烤漆,内容丝印，右边专业标识5公分宽铝型材双层边框，盖板3mm透明亚克力，插槽配1mm透明有机片，白色铝塑板 | 30 | 1280 |
| 24 | 住院部区域指引标牌 | 19@(K{MCT}$FY2({20JVZM2 | 600\*1200 | M600专业标识铝型材汽车烤漆,内容丝印 | 30 | 600 |
| 25 | 住院部区域灯箱标牌 |  | 2200\*300 | XC32专业标识6公分宽铝型材边框汽车烤漆，3mm亚克力面板烤漆，文字镂空，内置LED灯（内容双面） | 24 | 925 |
| 26 | 标签标牌 | UMAN2CXHIWN}6HZA~~C`630 | 250\*100 | 3mm亚克力,内容丝印 | 70 | 4 |
| 27 | 住院部病内提示标牌 | NHPBRDWI2T4UL7KN}LG7KGC | 800\*300 | 3mm亚克力,内容丝印 | 252 | 40 |
| 28 | 住院部预防跌倒十知标牌 |  | 400\*600 | 3mm亚克力,内容丝印 | 252 | 40 |
| 29 | 住院部疼痛标牌 | F0944242B13401B1B5E914F387D5C988 | 500\*400 | 3mm亚克力,内容丝印 | 252 | 30 |
| 30 | 消防安全三提示标牌 |  | 600\*400 | 3mm亚克力,内容丝印 | 40 | 40 |
| 31 | 消防栓使用说明标牌 |  | 500\*500 | 3mm亚克力,内容丝印 | 270 | 40 |
| 32 | 消防逃生图标牌 |  | 700\*500 | 超薄灯箱、写真 | 40 | 70 |
| 33 | 消防门推拉标牌 |  | 130\*130 | 3mm亚克力,内容丝印 | 300 | 3 |
| 34 | 手动报警器标牌 |  | 130\*130 | 3mm亚克力,内容丝印 | 150 | 3 |
| 35 | 消防安全4个能力建设标牌 |  | 600\*900 | 3mm亚克力,内容丝印 | 29 | 70 |
| 36 | 疏散通道标牌 |  | 500\*300 | 3mm亚克力,内容丝印 | 80 | 25 |
| 37 | 氧气管道严禁烟火标牌 |  | 500\*300 | 3mm亚克力,内容丝印 | 15 | 25 |
| 38 | 消防灭火器使用说明贴纸标牌 |  | 700\*200 | 无痕贴 | 615 | 4 |
| 39 | 消防防火卷帘标牌 |  | 300\*200 | 3mm亚克力,内容丝印 | 30 | 10 |
| 40 | 消防防火卷帘按钮标牌 |  | 100\*80 | 3mm亚克力,内容丝印 | 30 | 2 |

**二、商务要求**★1.承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包解决工农矛盾、包安全文明施工、包验收、包税金、包招标代理服务费等一切费用的施工总承包方式，属交钥匙工程； 2.工期：合同签订后20天内交货并安装调试完毕；★3.付款方式：验收合格之日起30日内支付总成交金额的95%，余款5%自验收合格之日起满3年免息支付给乙方；★4.安全与质保：施工期间及质保的安全工作由中标方负责，如在施工期间及因中标方原因导致安全事故，招标方不承担任何责任；★5.保修：标识标牌整体质保叁年。★6.其他：安装前组织现场验收，验收时需提供主要材料合格证；7.无论招标采购过程、结果如何（如开标延期、中途终止采购、流标、废标等情况），投标方均须承担自己参加招标采购活动所产生的所有费用，招标人和招标代理机构无须给予任何补偿。★8.质保与售后：标牌标识质保3年，如质保期内出现质量问题，由中标方负责免费维修、更换或重新制作，售后服务响应时间不超过4小时；★9.为确保质量、防止色差，投标时须提供：①住院部科室牌②步梯、电梯内层索引标牌③楼层牌④消防安全三提示标牌⑤厕所标牌五种标牌标识的样品； |

三、标书要求

1.封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2.“三证合一”或“五证合一”营业执照

3.投标人身份证复印件；

4.如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5.履行本项目所必需的资质证明；

6.针对此项目的技术、服务方案；

7.投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8.投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9.投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面，否则视为无效投标文件。

10.投标文件必须胶装并用纸质文件袋封好（一正贰副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

第三章评标方法及标准

### 评审因素及标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 投标报价权值60% |  60分 | 经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分计为满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=评标基准价÷投标报价/×投标报价权重。 |
| 2 | 技术部分权值30% | 30分 | 10分 | 完全满足招标文件采购要求的，计10分，每偏离一条扣1分。扣满10分为止 |
| 15分 | 样品(需提供的样品规格详见招标文件招标文件第五章采购清单) :从标识标牌主材的选择、制作工艺、结构合理性、外观效果、印刷效果(含油漆等)、折弯工艺、焊接处拋光工艺、产品的环保性等方面，每处1-3分，由评标委员会酌情打分，总分不超过15分 |
| 5分 | 针对采购人实际情况提供供货、安装、调试、验收的方案和措施:对各投标单位的方案和措施横向对比打分。相对最优的计5分，一般的计3分。没有提供的计0分 |
| 3 | 商务部分权值10% | 10分 | 6分 | 投标人自从事过同类广告服务合同的两家及以上计6分，一家3分。带“ ★”“\*”号参数为重要条款不允许偏离，否则视同无效投标。技术条款偏离项数之和大于5项为无效投标。(注：类似业绩时间以合同签订日期为准。投标文件中须提供类似业绩合同复印件并加盖投标人公章，合同甲方联系人及电话备查,未提供的不计分) |
| 4分 | 全年全天候响应，售后服务保障能力、相关承诺横向比较酌情打分，主要考察服务网点距离，响应时间。接到采购人服务通知电话后在：半小时到达现场沟通的计4分1小时到达现场沟通的计3分2小时到达现场沟通的计2分超过2小时的不计分 |

注：（1）全体评标委员会对投标人评分的算数平均值即为该投标人的最终评标得分（不得去评分项目的最高得分和最低得分），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

1. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，按投标报价得分由低到高顺序排列；综合得分且投标报价得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列。
2. 投标人投标文件中提供的资料应真实、清晰，如经评委一致认定投标文件提供的资料不清晰、模糊不清的，该项资料所对应的评分分值为0分。

#  投标文件的格式

# （必须按以下标题和顺序进行编制）

**第一部分、开标一览表**

**第二部分、资格证明文件**

**一、法定代表人授权委托书**

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号： ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于日期： 年 月 日签字生效，特此声明。

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证（正面、反面）复印件 |

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证（正面、反面）复印件 |

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

**二、投标人资格声明**

致( )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为 ，全称为 ，统一社会信用代码为 ，法定代表人为 ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

**三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明**

### 注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件 湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为： （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码： 、注册登记机构： 、 注册日期： 、有效期： 、注册资本： 、地址： 、经济行业： 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)： 、身份证号： 、

手机号： ；

授权代表人姓名 (签字)： 、身份证号：

手机号： 。

 供应商名称（盖公章）：

2023年 月 日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

**第三部分、采购需求响应程度**

**采购需求响应/偏离表**

项目编号： 项目名称： 包号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **投标人保证：我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。** |

**备注**：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第三章的所有条款要求，其投标无效；

（3）在招标人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与招标人签订合同。

**第四部分、同类项目业绩**

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

 **第五部分、技术及服务方案**

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

1. **质保及维护方案**

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料。

合同：

娄底市中心医院门急诊医技综合楼标识标牌制作

服务合同

甲方：娄底市中心医院

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

乙方：

统一社会信用代码：

地址：

甲方通过公开挂网采购娄底市中心医院门急诊医技综合楼标识标牌制作服务，乙方为成交供应商。现依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方在公开挂网采购的基础上就娄底市中心医院门急诊医技综合楼标识标牌制作服务协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

**第一条 服务内容、方式**

1.1 乙方提供娄底市中心医院门急诊医技综合楼标识标牌设计、制作、安装服务，标识标牌的质量标准及安装施工应当符合国家标准、行业规范和甲方要求，数量、规格、材质及相关参数详见采购文件，具体实施以经过甲方确认的方案为准。

1.2 乙方服务方式为包设计、包安装、包工、包料、包工期、包质量、包解决工农矛盾、包安全文明实施、包验收、包审批。

**第二条 服务期限**

乙方应在本合同签订后30日历天内完成全部标识标牌的设计、制作、安装并通过甲方整体验收合格。

**第三条 双方职责**

3.1 甲方为乙方履行本合同提供必要的场地支持和配合协调，包括为乙方现场安装时提供电、水及接口等。

3.2 甲方指派 （电话： ）作为本项目现场管理人，负责服务质量跟踪检查及质量监督。

3.3 乙方负责规划许可并承担通过行政审批的全部费用。

3.4 乙方必须严格按照经甲方确认的设计方案进行制作、安装，不得自行更改，确与实际情况不符需要变更时应及时通知甲方，经甲方书面确认后方可实施变更。

3.5 安装施工所需设施设备及材料由乙方自备并自行保管。因安装施工产生的杂物和垃圾由乙方进行清运出场并承担由此产生的全部费用。

3.6 乙方负责处理因安装施工引起的工农矛盾，确保不影响甲方正常工作秩序。

3.7 乙方指派 （联系电话 ）作为项目现场管理人员，配合甲方做好安全文明安装、质量检查、项目进度协调等工作。

**第四条 验收与质保要求**

4.1 成品验收：乙方应在自合同签订之日起7日内提交经行政审批通过的设计方案给甲方，甲方确认后方可制作成品；乙方应在自合同签订之日起15日内完成全部标牌标识（成品）制作并通知甲方组织现场验收，验收合格后方可安装施工，如经甲方验收不合格，乙方应无条件返工并自行承担由此产生的费用。

4.2 整体验收：乙方完成全部标识标牌安装施工后通知甲方整体验收，甲方应在接到乙方通知起3日内组织整体验收，验收合格后签署总体验收报告单。如经甲方验收不合格，乙方应无条件返工到通过总体验收为止，并承担由此产生的费用及给甲方造成的损失。

4.3 本合同标识标牌免费保修期为3年，自甲方签署整体验收报告单之日起开始计算。

4.4 免费保修期内出现标识标牌成品及安装质量问题，由乙方免费维修、更换或重新制作、安装；乙方应在收到甲方通知时起2小时内响应，48小时内维修到位并经甲方宣传外联部确认。乙方逾期不履行保修义务的，甲方有权委托第三方维修，由此产生的费用均由乙方承担，甲方有权在应付价款中直接扣除。

4.5 免费维修期内因甲方或第三方人为造成的损坏，乙方提供维修服务并承诺仅按成本价（以乙方进货单或进货发票为准）收取制作材料、配件费用，不收取其他任何费用。

4.6 免费维护期届满后，如甲方要求乙方维修本合同约定的标识标牌，乙方承诺仅按成本价（以乙方进货单或进货发票为准）收取制作材料、配件费用，不收取其他任何费用。

4.7 乙方须指派 （联系电话 ）专门负责与甲方联系维修事宜，如人员发生变动，应及时通知甲方。

**第五条 安全责任**

5.1 乙方确保安装施工前已为指派履行合同的全部人员购买工伤、人身意外等保险，人员均持相关特种作业操作证上岗。乙方安装施工期间必须严格遵守国家及甲方安全生产要求，设立安全警示标志，制定和采取可靠的安全防护措施，确保安全施工、文明施工。

5.2 乙方及指派人员在履行本合同期间发生一切事故，给甲方、乙方（包括乙方指派履行本合同人员）及其他第三方造成的人身、财产损失，均由乙方负责处理和承担全部费用。

**第六条 服务费用及支付方式**

6.1 本合同为固定单价合同，服务费用暂定价为人民币 元整（小写： 元），已经包含设计费、材料费、配件费、包装费、运输费、装卸费、人工费、差旅费、保险费、垃圾清运处理费、机械使用费、垃圾处理费、安全措施费、调试费、利润、规费、税费、招标代理服务费、技术服务费等全部费用。最终费用根据甲方签署验收单的项目内容据实结算。

6.2 甲方通过银行转账方式分次支付服务费用至乙方指定银行账户：自甲方签署整体验收单之日起4个月内支付结算费用的95%；自甲方签署整体验收单满三年后的10日内无息支付余款5%。乙方账户信息：

户 名：

开户行：

帐 号：

6.3 乙方应在甲方首次支付前提供以乙方名义开具的结算金额增值税普通发票，如因乙方未及时提供符合本合同约定的发票导致甲方逾期支付的，甲方不承担任何责任。

**第七条 通知和送达**

7.1 甲、乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式送达本合同约定的联系方式。书面形式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

7.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

7.2.1 甲方的文书送达地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号娄底市中心医院宣传外联部，收件人：  ，联系电话：  ，电子邮箱：  。

7.2.2 乙方的文书送达地址：  ，收件人：  ，联系电话：  ，电子邮箱：  。

7.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

7.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

**第八条 合同的变更与解除**

8.1 如甲方因实际需要增加标识标牌服务且增加金额不超过本合同价格的10%，双方另行签订补充协议。本合同其他未尽事宜，经双方协商一致后可另行签订变更、补充协议。

8.2 如乙方存在以下情形之一的，甲方有权单方面解除合同：

8.2.1 乙方未在约定期限内按甲方要求完成服务，逾期5日仍无法完成的；

8.2.2 乙方制作的标识标牌未全部通过成品验收，返工2次后仍无法通过成品验收的；

8.2.3 乙方服务未通过甲方首次整体验收，经返工1次后仍无法通过整体验收的；

8.2.4 乙方存在偷工减料、以次充好等严重违约行为的；

8.2.5 乙方将服务转包、分包第三方的。

8.2.6 其他乙方根本违约的行为。

第九条 **违约责任**

9.1 如乙方逾期完成服务，每逾期一日，应向甲方支付违约金500元。

9.2 如乙方擅自单方面解除合同或甲方因乙方原因解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部经济损失外，还应向甲方支付违约金伍万元；本款所指“全部经济损失”包括实际经济损失、由此产生的鉴定费、诉讼费、律师费、差旅费等所有费用。

9.3 因不可抗力导致合同无法履行的，不承担违约责任，但不可抗力因素消除后应当立即恢复履行。

**第十条 争议解决**

履行本合同发生的争议，双方应先协商解决，协商不成时，向娄星区人民法院起诉解决。

**第十一条 附则**

11.1 经甲方确认的设计施工方案、样品、乙方投标报价清单等作为本合同附件。

11.2 本合同组成文件及解释顺序如下：本合同补充协议；本合同及附件；成交通知书、采购文件、响应文件；其他与本合同有关的资料。

11.3 本合同一式四份，甲方执叁份、乙方执壹份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）：

签订地点：娄底市娄星区  签订时间： 年 月 日