**医疗设备维修中心激光焊机采购参数要求**

1. 该项目为医疗设备维修中心激光焊机采购采购
2. 配置要求：
3. 激光器主机1个
4. 1500W激光器1个
5. 软件系统1套
6. 焊枪头1个
7. 5米进气管
8. 5米电源线
9. 10米光纤线1套
10. 水箱1套
11. 送丝机1台
12. 保护镜片：≥5片
13. 焊枪铜嘴：≥5个
14. 激光焊机要求
15. 品牌：待定
16. 型号：待定
17. 输出功率：1500W
18. 频率调节：1~50000HZ
19. 功率稳定性：≤3％
20. 波长:1080mm
21. 聚焦焦距:120-150mm
22. 输入电源：220V
23. 焊接深度：0.4-3.5mm
24. 气体比例阀调节:0-100%
25. 光斑直径：0.2-5mm
26. 焊接速度：0-150mm
27. 焊缝要求：最大可达3mm
28. 冷却方式：水冷。
29. 喂丝机：送丝规格0.8、1.0、1.2、1.6

3、该激光机功能满足：焊接、 切割、 清理焊道、 除锈。

4、竞标方不存在货源授权等纠纷，由此产生的问题皆由竞标方承担。5、安装后需对我方使用人员培训。

6、安装验收合格后，整机保修12个月（其中激光管保修24个月）；

7、投标资料中给出投标公司联系电话。