**3M-大师型专科听诊器参数**

一、技术参数：

1、不含天然乳胶

2、为心脏，血管， 肺部和其他内脏器官听诊并协助诊断

3、单面不锈钢胸件

4、铝合金耳件

5、悬浮式可调振动膜

6、胸件:1.9英寸/4.8公分

7、盒内附件:密封式软耳寨(小号)，儿科适配器Overall length: 27"/ 69cm

8、机身长度: 27 英寸/69公分

9、机身重量:177克

10、隐藏式耳件簧可调节松紧度，佩戴舒适

11、款式：骑士黑2160和烟熏黑色2176各一个

二、配置清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 听诊器 | 1 |
| 2 | 英文说明书 | 1 |
| 3 | 中文说明书 | 1 |
| 4 | 耳塞 | 1 |
| 5 | 质保卡 | 1 |

三、商务参数：

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

\*2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。

\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保一年，质保期内每年巡检两次。