**风机盘管参数表**

水温度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 国标型号 | 额定风量(m3/h) | 供冷量(1) | 供热量(1) | 冷水供回水温度 | 热水供 | 电源 | 换热器 | 接管规格 |
| 1 | FP-170 | 1700 | 9000 | 13500 | 7-12℃ | 60℃ | AC220V/50Hz | 三排管 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |