**血透室费森尤斯4008S齿轮泵采购参数要求**

1. 该项目为血透室费森尤斯4008S两个齿轮泵采购；
2. 产品为依靠泵缸与齿合轮间所形成的工作容积变化和移动来使液体增压并输送液体的齿轮泵。具体要求如下：
3. 品牌：费森尤斯
4. 生产厂家：Fresenius Medical Care AG&Co.KCaA
5. 最大工作压力为3.5bar
6. 适用于费森尤斯4008S、费森尤斯4008S V10
7. 匹配费森尤斯P21泵或P29泵
8. 产品为全新费森尤斯原厂生产

3、竞标方不存在货源授权等纠纷，由此产生的问题皆由竞标方承担；

4、安装前联系医疗设备维修中心的工程师，本次安装调试过程中不得影响我院正常工作。

5、安装验收合格后，质保期为6个月；

6、投标资料中给出投标公司联系电话。